ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка автомобильных аккумуляторов и аккумуляторных батарей

1. Общие требования к поставке товара: 

	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам
	Ед. изм
	Кол-во
	Марка транспортного средства

	1
	Аккумулятор 75 А/ч прямая полярность Тюмень ток 660 А 278x175x190 6СТ-75L (или эквивалент)
	Полярность - Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 278 мм
Ширина 175 мм
Высота 190 мм
Емкость батареи: не менее 75 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 660 А
	штука
	2
	UAZ PATRIOT, Погрузчик малогабаритный BOBCAT S530

	2
	Аккумулятор 220 А/ч прямая полярность Тюмень Premium 
ток 1450 А 518x228x238 конус 
6СТ 220АЗ  (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 518 мм
Ширина 228 мм
Высота 238 мм
Емкость батареи: не менее 220 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 1450 А
	штука
	6
	Автозаправщик АТЗ-20, Тягач седельный топливозаправщик ТЗА-40, Автобус НЕФАЗ 5299-0000040-52

	3
	Аккумулятор 190 А/ч прямая полярность Spark ток 1250 А 514x218x210 конус (или эквивалент)
	Полярность - Прямая 
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 514 мм
Ширина 218 мм
Высота 210 мм
Емкость батареи: не менее 190 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 1250 А
	штука
	7
	Самоходный ленточный транспортёр, Автомобиль аэродромный пожарный КАМАЗ АА-12/60 (63501), Антиобледенительная  машина LMD-2000, Автогрейдер ДЗ-98B.00100-110

	4
	Аккумулятор 110 А/ч обратная полярность Зверь Са/Са ток 870 А 353x175x190 (или эквивалент)
	Полярность – Обратная
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 353 мм
Ширина 175 мм
Высота 190 мм
Емкость батареи: не менее 110 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 870 А
	штука
	2
	Погрузчик одноковшовый VOLVO L90F

	5
	Аккумулятор 60 А/ч прямая полярность Spark ток 500 А 242x175x190 (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 242 мм
Ширина 175 мм
Высота 190 мм
Емкость батареи: не менее 60 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 500 А
	штука
	1
	Специальная автомастерская ГАЗ-33081

	6
	Аккумулятор Asia 100 А/ч прямая полярность ST Start ток 800 А 306x175x225 (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 306 мм
Ширина 175 мм
Высота 225 мм
Емкость батареи: не менее 100 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 800 А
	штука
	13
	Специальная автомастерская ГАЗ-33081, Аэродромный передвижной  электроагрегат ГАЗ-33106 "Валдай" АПА АИСТ 3С, Трап  пассажирский SOVAM SPS 9.19, Автогрейдер SHANTUI, SG18-3, Автомобиль с установкой воздушного запуска УВЗ (Шасси ГАЗ), Снегоболотоход Трэкол

	7
	Аккумулятор 110 А/ч прямая полярность Актех ток 850 А 353x175x190  (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 353 мм
Ширина 175 мм
Высота 190 мм
Емкость батареи: не менее 110 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 850 А
	штука
	7
	Машина обработки туалетных отсеков ВС ГАЗ-С41R33, Амбулифт ХЕНДЭ VT (HD78), Водозаправочная машина Mersedes - Benz 208 CDI, Унифицированный моторный подогреватель УМП АИСТ 9С

	8
	Аккумулятор 190 А/ч обратная полярность Spark ток 1250 А513x218x210  (или эквивалент)
	Полярность - Обратная 
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 513 мм
Ширина 218 мм
Высота 210 мм
Емкость батареи: не менее 190 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 1250 А
	штука
	2
	Тягач аэродромный WGQY27

	9
	Аккумулятор 132 А/ч прямая полярность Тюмень ток 960 А 513x189x220 6СТ-132L (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 513 мм
Ширина 189 мм
Высота 220 мм
Емкость батареи: не менее 132 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 960 А
	штука
	2
	Тягач CHALLENGER 280 TRIPEL

	10
	Аккумулятор 6-QW-292 min (850) (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 353 мм
Ширина 175 мм
Высота 190 мм
Емкость батареи: не менее 100 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 850 А
	штука
	4
	Трап пассажирский самоходный SZG-PS580

	11
	Аккумулятор 132 А/ч обратная полярность Тюмень ток 960 А 
513x189x220 6СТ-132L (или эквивалент)
	Полярность – Обратная
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 513 мм
Ширина 189 мм
Высота 220 мм
Емкость батареи: не менее 132 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 960 А
	штука
	2
	Бульдозер гусеничный Бульдозер KOMATSU

	12
	Аккумулятор 65 А/ч обратная полярность ST EFB ток 660 А 242x175x190 (или эквивалент)
	Полярность – Обратная
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: конусная
Габариты не более:
Длина 242 мм
Ширина 175 мм
Высота 190 мм
Емкость батареи: не менее 65 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 660 А
	штука
	2
	Автомобиль с установкой воздушного запуска УВЗ (Шасси ГАЗ)

	13
	Аккумулятор Мото 12 А/ч прямая полярность Delta AGM ток 180 А 150x86x131 (или эквивалент)
	Полярность – Прямая
Тип АКБ: свинцово-кислотная
Тип клемм: под болт
Габариты не более:
Длина 150мм
Ширина 86 мм
Высота 131 мм
Емкость батареи: не менее 12 А/ч
Пусковой стартерный ток: не менее 180 А
	штука
	2
	Снегоход LYNX YETI PRO V-800 Army



Характеристики эквивалента (равноценность по типу АКБ, полярности, типу клемм, емкости, пусковому току и габаритным размерам) определяются в соответствии с описанием объекта закупки.

	2. Требования к качеству Товара и его безопасности:
Поставщик должен гарантировать, что Товар является новым (ранее никем не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, не хранился под прямыми солнечными лучами и не подвергался воздействию агрессивных сред.
Поставщик должен гарантировать качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
[bookmark: _Hlk241066226]Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, требованиям ГОСТов, техническим регламентам, утвержденным для данного вида Товара, в том числе требованиям ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК 60095-1:2018), ГОСТ    Р МЭК 60095‑7‑2021, ГОСТ 6851‑2003 и иметь действующую декларацию или сертификат соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке Товара.
Поставщик должен подтвердить качество и безопасность для здоровья и жизни Товара представлением документов, подтверждающих его качество: действующие сертификаты качества и безопасности, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Условия поставки:
Место передачи Товара: Архангельский транспортный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.12 (для дальнейшей поставки на конечный склад Покупателя в аэропорт «Норильск» по адресу 663308, Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1 – Аэровокзал (здание грузовых операций)- осуществляется силами и за счет средств Покупателя).
Срок доставки до места передачи Товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 15.11.2026г.
Расходы по доставке Товара от места передачи до места приемки Товара -нахождения Покупателя (г. Норильск) несет Покупатель.
Товар должен поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке, подтверждающей заявленные технические характеристики (паспорт, руководство или инструкция по эксплуатации и гарантийные обязательства производителя).

4. Требования к таре, упаковке, отгрузке:
[bookmark: _Hlk241066238][bookmark: _Hlk241066246]Товар должен быть поставлен в оригинальной (фирменной) упаковке производителя, обеспечивающей защиту аккумуляторных батарей от механических повреждений, короткого замыкания, пролива электролита и попадания влаги на клеммы. Клеммы каждой аккумуляторной батареи должны быть защищены изолирующими колпачками (заглушками) или изолирующей лентой, исключающими возможность короткого замыкания при транспортировке, перегрузках и хранении. 	Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Тара (упаковка) должна отвечать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий, ГОСТов, в том числе ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования», маркировка, транспортирование и хранение» и обеспечивать безопасность, качество и сохранность Товара при транспортировке, перегрузках, и хранении, ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».
Маркировка Товара должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов». 

5. Требования к гарантийному сроку:
[bookmark: _Hlk240884956]Поставщик должен предоставить гарантии на товар, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой-производителем. 
Срок гарантии изготовителя Поставщик должен указать при подаче заявки.
[bookmark: _Hlk240884990]Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Покупателю.
В течение гарантийного срока исправление выявленных недостатков (в том числе скрытых дефектов) производится силами и за счет Поставщика, в согласованные сторонами сроки.



