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	№
п.п.
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Содержание основных требований

	1. 
	Наименование и местонахождение проектируемого объекта капитального строительства
	«Строительство аэровокзального комплекса международного аэропорта «Норильск» имени Н.Н.Урванцева»
Шифр: <указывается шифр проекта>
Географическое положение объекта: Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория Аэропорта Норильск, земельный участок 1

	2. 
	Основание для проектирования. Цель проекта.
Общие сведения о проектируемом объекте
	<Указываются документы, являющиеся основанием для выполнения ПИР:
Например: Протокол заседания Инвестиционного комитета ПАО «ГМК «Норильский никель» № ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ>

Цель проекта: Разработка проектных решений для строительства объектов, обеспечивающих эффективное и комфортное обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров и их багажа.
Общие сведения о проектируемом объекте: 

В состав объекта входят: 
· Здание Аэровокзала 
· Административно-бытовое здания 
· Цех бортового питания
· Здание VIP терминала 
· Привокзальная площадь 
· Авиаперрон 
· Здания и сооружения инженерной инфраструктуры необходимые для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и функционирования указанных выше объектов (объем и параметры уточнить в ходе проектирования) в предварительном составе:
· Котельная 
· Канализационные очистные сооружения
· Очистные сооружения ливневого стока 
· Трансформаторные распределительные подстанции  
· Наружные инженерные сети для подключения зданий и сооружений в соответствии с техническими условиями, полученными в ходе проектирования. 

	3.

	3. Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Возможность подготовки Документации применительно к отдельным этапам строительства (далее – этап).
	[bookmark: _Toc425253875][bookmark: _Toc425359478][bookmark: _Toc430006481][bookmark: _Toc430008625][bookmark: _Toc430077420][bookmark: _Toc430078130][bookmark: _Toc430616186][bookmark: _Toc431799449][bookmark: _Toc431800187][bookmark: _Toc431805063][bookmark: _Toc431827562]Предусмотреть независимые этапы строительства на каждый объект капитального строительства, входящий в состав данного проекта, позволяющие осуществлять ввод в эксплуатацию каждого объекта по отдельности.
Состав этапов и перечень объектов, входящих в этапы, согласовать с Заказчиком на начальном этапе разработки проектной документации (далее – Документация).
Этапы строительства выделить в одном едином комплекте проектной документации.

	5. 
	6. [bookmark: _Toc47108557][bookmark: _Toc58251672]Срок начала и окончания строительно-монтажных работ объекта и/или ввода объекта в эксплуатацию
	<Указываются прогнозные сроки выполнения работ (для учета при разработке ПОС)>
Ориентировочные сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию:
Срок начала строительства – <10.2028> 
Срок окончания строительства – <10.2035>
Ввод объекта в эксплуатацию (в том числе по этапам) – <11.2035>
Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию могут быть изменены Заказчиком, о чем Подрядчик оповещается официальным письмом.

	6.
	Наименование и адрес Застройщика (Технического заказчика)
	ПАО ГМК «Норильский никель» / ООО «НН Девелопмент»/ РОКС НН
<Указываются контактные данные ответственного специалиста по ПИР Заказчика – Ф.И.О., телефон, эл.адрес>

	7. 
	Наименование и адрес Подрядчика
	Определяется на основании тендерных процедур ПАО ГМК «Норильский никель» / ООО «НН Девелопмент» / РОКС НН

	8. 
	9. Источник финансирования 
	Собственные средства Заказчика. 

	9.
	10. Разрабатываемая документация
	1. Инженерные изыскания (ИИ);
2. Комплексные обследования (КО);
3. Предпроектная документация (концептуальные решения);
4. Проектная документация (ПД).

	10.

	Идентификационные признаки объекта строительства

	1
10.1

	Назначение проектируемого объекта
	Объекты непроизводственного назначения*:

· Здание аэровокзального комплекса (пассажирский терминал) - 04.03.002.001
· Административно-бытовое здание - 04.09.003.001
· Цех бортового питания – 94.03.001.099
· Терминал деловой авиации (VIP терминал) - 04.03.002.001
· Котельная - 12.01.001.002
· Канализационные очистные сооружения - 12.01.002.004
· Очистные сооружения ливневого стока- 12.01.002.004
· Центральная распределительная подстанция - 05.05.003.007
· Трансформаторная подстанция VIP терминала -05.05.003.006   
· Аккумулирующий резервуар дождевого стока - 12.01.002.099
· Дизельная электростанция ЦРТП-2Н- 05.03.002.099
· Дизельная электростанция ОРВД- 05.03.002.099
· Дизельная электростанция АБК- 05.03.002.099
· Дизельная электростанция АВК - 05.03.002.099

Состав и назначение сооружений подлежат уточнению на начальном этапе проектирования 

	10.2
1
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Здание аэровокзального комплекса (пассажирский терминал): 
· относится к объекту транспортной инфраструктуры
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· относится к особо опасным и технически сложным объектам 
· предварительную установленную категория объекта транспортной инфраструктуры определить входе проектирования (подтвердить ФАВТ) 

Административно-бытовое здание: 
· относится к объекту транспортной инфраструктуры
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Цех бортового питания: 
· относится к объекту транспортной инфраструктуры
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Терминал деловой авиации (VIP терминал): 
· относится к объекту транспортной инфраструктуры
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам (пропускная способность менее 100 пасс/час)
Котельная:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Канализационные очистные сооружения:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 
Очистные сооружения ливневого стока:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Центральная распределительная подстанция: 
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Трансформаторная подстанция VIP терминала: 
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 
 
Аккумулирующий резервуар дождевого стока:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Дизельная электростанция ЦРТП-2Н:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Дизельная электростанция ОРВД:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Дизельная электростанция АБК:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Дизельная электростанция АВК:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры
· не относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам 

Принадлежность объектов в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 
 
· Здание аэровокзального комплекса (пассажирский терминал) - 210.00.11.10.190 - Здания вокзалов
· Административно-бытовое здание - 210.00.11.10.430 - Здания производственные административно-бытовые
· Цех бортового питания – 210.00.11.10.000 - Здания производственные
· Терминал деловой авиации (VIP терминал) - 210.00.11.10.190- Здания вокзалов
· Котельная - 210.00.11.10.740 - Здания котельных
· Канализационные очистные сооружения - 220.42.21.13.126 - Сооружение очистное канализации
· Очистные сооружения ливневого стока- 220.42.21.13.127 - Сооружения для очистки сточных вод
· Центральная распределительная подстанция - 210.00.11.10.730 - Здания трансформаторных подстанций
· Трансформаторная подстанция VIP терминала -210.00.11.10.730 - Здания трансформаторных подстанций
· Аккумулирующий резервуар дождевого стока - 220.23.61.12.167 - Резервуары железобетонные
· Дизельная электростанция ЦРТП-2Н- 210.00.11.10.750 - Здания для энергетических установок
· Дизельная электростанция ОРВД- 210.00.11.10.750 - Здания для энергетических установок
· Дизельная электростанция АБК- 210.00.11.10.750 - Здания для энергетических установок
· Дизельная электростанция АВК - 210.00.11.10.750 - Здания для энергетических установок

Указанные параметры уточнить на начальном этапе проектирования и дополнительно согласовать с заказчиком

	10.3
1
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
	Определить на основании выполняемых в объеме работ по настоящему ТЗ инженерных изысканий и предпроектных концептуальных проработок  
Дополнительно учесть: 
- строительство в условиях действующего производства;
- строительство на прилегающих территориях к существующим зданиям и сооружениям;
- наличие в районе строительства транспортных, энергетических систем и инженерных коммуникаций охранных зон ВЛ, магистральных трубопроводов и др.).

	10.4
1
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Определить в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022 года)».

	10.5
1
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Пожарную и взрывопожарную опасность зданий и сооружений определить при разработке предпроектных решений и проектной документации в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года) и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности».
По каждому объекту проектирования выделить технологические блоки (аппарат или группа аппаратов, которые в заданное время могут быть отключены (изолированы) от технологической системы без опасных изменений режима, которые могли бы привести к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе), по каждому технологическому блоку определить категорию взрывоопасности и соответственно требования к системам противоаварийной защиты (ПАЗ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511.

	10.6
1
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Определяется проектом, минимизировать количество помещений с постоянным пребыванием людей

	10.7
2
	Уровень ответственности
	Подрядчику после согласования с Заказчиком генеральных планов и определения перечня объектов (зданий и/или сооружений) заполнить таблицу идентификации зданий и сооружений с указанием уровня ответственности зданий и сооружений, определённого согласно требованиям ФЗ №384 от 30.12.2009 г.  "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения".
При этом проектные решения должны приниматься с учетом возможной оптимизации уровней ответственности зданий и сооружений исходя из минимизации металлоемкости и затрат на реализацию инвестиционного проекта. Не допускается присвоение более высокого уровня ответственности, чем установлено требованиями нормативно-технических документов.

	11. 2
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (подлежат уточнению в ходе разработки предпроектной концепции Объекта) 

	Здание аэровокзального комплекса (пассажирский терминал) 
Этажность – 3 
Общая площадь здания ~23 000 м2 

	Расчетный год
	2035

	Тип линий (секторы)
	ВВЛ
	МВЛ

	Общий годовой пассажиропоток [пасс. /г]
	1 249 771

	годовой пассажиропоток по сектору [пасс. /г]
	1 223 163
	26 608

	Пассажиропоток пикового дня [пасс. /сутки]
	5 723

	Совмещенный пик общий [пасс. /ч]
	952

	пик на вылет совмещенный [пасс. /ч]
	620

	пик на прилет совмещенный [пасс. /ч]
	620

	Общий пик по сектору [пасс. /ч]
	896
	225

	пик на вылет по сектору [пасс. /ч]
	582
	225

	пик на прилет по сектору [пасс. /ч]
	582
	225

	Пик ВПО совмещенный [ВПО/ч]
	9

	пик ВПО на вылет совмещенный [ВПО/ч]
	6

	пик ВПО на прилет совмещенный [ВПО/ч]
	6

	Общий пик ВПО по сектору [пасс. /ч]
	9
	1

	пик ВПО на вылет по сектору [пасс. /ч]
	6
	1

	пик ВПО на прилет по сектору [пасс. /ч]
	6
	1

	Расчетные типы ВС по сектору
	A320
	B 757-200



Учесть возможность перспективного расширения здания аэровокзала до параметров:  
	Общий годовой пассажиропоток [пасс. /г]
	1 249 771

	Пассажиропоток пикового дня [пасс. /сутки]
	5 723

	Совмещенный пик общий [пасс. /ч]
	952

	  Общий пик по сектору ВВЛ [пасс. /ч]
	896

	Общий пик по сектору МВЛ   [пасс. /ч]
	225



Дополнительные параметры: 
- Транзитные пассажиры – отсутствуют;
- Трансферные пассажиры – отсутствуют;
- Пассажиры стран ЕАЭС – отсутствуют;
- Доля встречающих и провожающих от числа вылетающих и прилетевших пассажиров – 45%;
- Режим работы аэропорта: ВЛП – круглосуточно, ОЗП – по регламенту (понедельник-суббота с 06:00 до 21:00; воскресенье с 06:00 до 12:00)

В здание предусмотреть встроенные трансформаторные подстанции – номинальное напряжение 10/0,4 (кВ), 
1 Этап мощность 3220 (кВт),
2 Этап (перспективное расширение) мощность 1912 (кВт);

Для аварийного электроснабжения предусмотреть отдельно стоящие дизельные электростанции, мощность определить проектом.
Административно-бытовое здание 
- Этажность 3-7 уточнить проектом.
- Общая площадь ~7000 м2
- Предусмотреть соединение здания переходной галереей с пассажирским терминалом.
- В здании предполагается устройство Командно-Диспетчерского Пункт (КДП)  
-  В здании предусмотреть размещение основного Центра Обработки Данных (ЦОД) Объекта

В здании предусмотреть встроенную трансформаторную подстанцию – номинальное напряжение 10/0,4 (кВ), 
Мощность 1200 (кВт),

Для аварийного электроснабжения КДП и ЦОД предусмотреть отдельно стоящие дизельные электростанции, мощность определить проектом.

ЦОДе разместить все коммутаторы ядра и агрегации, серверное оборудование, а также головное оборудование всех систем от Сегментов №1 и №2. В ЦОДе необходимо предусмотреть фальшпол, в котором будут проходить все инженерные системы за исключение сетей связи (высота фальшпола не менее h=1м) организацию обвязки ТШ в  ЦОДе предусмотреть над ТШ в лотках общая высота помещения ЦОДа не менее 5м. Предусмотреть возможность установки двух ТШ под размещения оборудования операторов связи, а также трех ТШ под активное оборудование ФСБ. Структурированная кабельная система Серверного помещения должна быть построена по топологии «звезда» с центром в зоне MDA и включать в себя:
- главную подсистему – MDA (Main Distribution Area) обеспечивающую интерфейс доступа в Серверное помещение;
- горизонтальную подсистему – HDA (Horizontal Distribution Area), обеспечивающую доступ в аппаратные зоны Серверного помещения;
систему разводки траффика по оборудованию – EDA (Equipment Distribution Area), обеспечивающую доступ к в рабочие области серверного оборудования, систем хранения (дисковым системам, системам хранения ленточного типа и т.д.).
Общее кол-во ТШ определить при разработке ПД.
Для Сегментов №1 и №2 между зданиями использовать ВОК 016, для СОПС– ВОК 008.
У всех зданий и сооружений необходимо при проектировании предусматривать места ввода сетей связи с помощью приямков или отдельных помещений. Разработать кабельную канализацию от АВК до всех зданий и сооружений находящихся в непосредственной близости с АВК. Предусмотреть кабельную канализацию до выхода на эстакады. Под дорогами между эстакадами предусмотреть новое переходы кабельной канализации. 
Для каждого из сегментов предусмотреть систему управления и мониторинга.
Предусмотреть помещение диспетчерской для мониторинга и управления инженерными системами 

Цех бортового питания 
- Этажность 1
- Общая площадь 2400 м2 
- Предусмотреть возможность блокировки со зданием Грузового Комплекса разрабатываемым в рамках отдельного проекта 

	Расчетный год
	2035

	Типы рационов
	Горячий обед (ужин)/завтрак, холодный обед (ужин)/завтрак, легкая закуска

	Тип рациона в период пиковой нагрузки
	Завтрак

	Пассажиропоток пикового часа на вылет
	620

	Количество рационов в пиковый час
	341

	Пассажиропоток пикового дня на вылет
	3720

	Количество рационов в пиковый день
	2046



В здание ЦБП предусмотреть встроенную трансформаторную подстанцию – номинальное напряжение 10/0,4 (кВ), 
Для нужд ЦБП мощность на 1 Этапе 302 (кВт),
Для нужд ГК на 2 Этап мощность - 410 (кВт);

Терминал деловой авиации (VIP терминал) 
Этажность 1
Общая площадь ~576 м2 
Пропускная способность: 50 пассажиров в час.
Тип линий: ВВЛ.
Реверсивная схема обслуживания 

Котельная –
Этажность 1
Общая площадь ~150 м2 
Мощность -41 МВт 
Предусмотреть площадку для хранения аварийного топлива 

Очистные сооружения канализации производительность 680 м3/сут с возможностью увеличения мощности до 884 м3/сут на последующих этапах строительства.
Очистные сооружения ливневого стока производительность 16 л/с (1382,4 м3/сут) с аккумулирующими резервуарами дождевого стока объемом 1600 м3.
Предусмотреть новую точку сброса очищенного бытового и ливневого стока в водный объект или выполнить реконструкцию существующей точки.
Для здания ЦБП предусмотреть КНС (канализационную насосную станцию) бытового стока производительностью 5,20 л/с (450м3/сут), с возможностью увеличения производительности до 7,20 л/с (622 м3/сут) на последующих этапах
Для здания ЦБП выполнить КНС ливневого стока производительностью 50 л/с (4320 м3/сут).

Центральная распределительная подстанция  (ЦРП)
С целью подключения новых (проектируемых) потребителей электроэнергии в существующую сетевую предусмотреть устройство ЦРП. Мощность и напряжения определить на этапе разработки предпроектных решений, на основании полученных Технических условий. 
Для аварийного электроснабжения потребителей ЦРП предусмотреть устройство отдельностоящей Дизельной электростанции 

Трансформаторная подстанция терминала деловой авиации  
В виду удаленности терминала деловой авиации, вблизи него предусмотреть устройство отдельно стоящей БКТП
Мощность~630кВА 

Все указанные выше ТЭПы, мощности и производительности, для учета в проектной документации по каждому проектируемому зданию утончить на стадии предпроектных решений и обосновать соответствующими расчетами. 

Проектирование инженерных объектов выполнить на основании решений мастер-плана развития аэропорт и разрабатываемой в рамках настоящего технического задания предпроектной концепции, с учетом ТУ ресурсоснабжающих организаций и собственников инженерных сетей.

Границы проектных работ, периметр и исполнение уточняются в процессе проектирования и согласовываются с Заказчиком.

	12. 
	Режим работы предприятия
	Режим работы аэропорта: ВЛП – круглосуточно, ОЗП – по регламенту (понедельник-суббота с 06:00 до 21:00; воскресенье с 06:00 до 12:00)

	13. 
	[bookmark: _Toc47108558][bookmark: _Toc58251673]Особые требования к проектированию
	Документацию разработать в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ.
Подрядчику выполнить предпроектное обследование существующих зданий и сооружений, а также сформировать и направить запрос в адрес Заказчика на предоставление необходимых исходных данных для возможности разработки предпроектной и проектной документации. Разработку технических решений по объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относящимся к областям применения наилучших доступных технологий (НДТ), осуществлять:
· с использованием информационно-технического справочника по НДТ;
· с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения;
· с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Заказчик направляет Подрядчику перечень имеющихся у него материалов, изделий, конструкций, оборудования. Подрядчик обязан при разработке Документации использовать все материалы, изделия, конструкции, оборудование из перечня Заказчика, применение которых отвечает Требованиям к Работам и обеспечивает достижение параметров Объекта, указанных в настоящем задании и исходных данных. По запросу Подрядчика Заказчик передает ему техническую документацию на материалы, изделия, конструкции, оборудование. После передачи перечня Подрядчику Заказчик вправе вносить в него изменения, которые направляются Подрядчику. Порядок внесения изменений в ранее принятую Заказчиком Документацию в связи с корректировкой перечня регулируется условиями Договора о выполнении дополнительных работ.
Проектная документация должна быть разработана с учетом применения полученной от заводов-изготовителей конструкторской документации. Конструкторскую документацию от заводов-изготовителей получает Заказчик и передает Подрядчику. В случае отсутствия конструкторской документации Подрядчику необходимо получить согласование официальным письмом Заказчика о необходимости разработки проектной документации под оборудование-аналоги. 
Подрядчику рассмотреть и дать рекомендации о возможности применения конструкторской документации заводов-изготовителей разработанной по составленным Подрядчиком опросным листам и исходным требованиям.
При проектировании предусмотреть применение оборудования и товарно-материальных ценностей производства стран, не вводивших санкций против Российской Федерации. При этом данное оборудование и/или комплектующие должны иметь всю необходимую разрешительную документацию для применения на территории Российской Федерации.
Все применяемое в проекте однотипное оборудование, при возможности и экономической целесообразности, должно быть унифицировано. 
Срок эксплуатации зданий и сооружений принять не менее указанного в табл. 1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Принятые сроки эксплуатации согласовать официальным письмом с Заказчиком на начальном этапе проектирования с предоставлением соответствующего обоснования, в том числе исходя из возможности увеличения срока службы без влияния на величину капитальных затрат.
Расчет показателей надежности выполнить в соответствии с М ГК НН 123-001-2020 «Методические указания по управлению эксплуатационной надежностью промышленных активов» ПАО «ГМК «Норильский никель».

Проектирование необходимо выполнять c применением технологии информационного моделирования (BIM) в соответствии с требованиями Приложения ХХ.
Обеспечить получение градостроительного плана земельного участка под строительство объектов капитального строительства c ведомостью координат поворотных точек, схему границ сервитута на кадастровом плане территории, дополнительные материалы, необходимые для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы и разрешения на строительство/реконструкцию (по доверенности Заказчика), включая, но не ограничиваясь: установление/изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства объекта капитального строительства, разработка и сопровождение утверждения проектов планировки и межевания территории (для линейных объектов), получение градостроительного плана земельного участка, оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (формирование земельного участка, межевание, кадастровый учет, договор аренды земельного участка).

В соответствии с Постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края от 16.07.2021 № 352 для получения разрешения на уничтожение (вырубку) зеленых насаждений организовать выполнение:
- отчета (оценка) состояния зеленых насаждений на земельных участках;
- план-схемы места предполагаемого уничтожения (вырубки) зеленых насаждений с графическим отображением в масштабе, позволяющем идентифицировать участок, на котором предполагается уничтожение (вырубка) зеленых насаждений, с указанием площади этого участка, координат угловых точек (в случае, если земельный участок (участки) не поставлен на кадастровый учет), кадастрового номера земельного участка (в случае, если земельный участок (участки) поставлен на кадастровый учет), а также количества, видового состава, месторасположения зеленых насаждений, состояния, диаметра ствола уничтожение (вырубку) которых планируется осуществить.

	14. 
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Подготовить ТЗ (по форме Заказчика) и выполнить комплекс инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации, прохождения и получения положительных заключений от экспертных органов в соответствии с настоящим заданием на проектирование.
При проведении инженерных изысканий учесть ранее выполненные изыскания в районе работ:
- переданные Заказчиком;
- по результатам запроса Подрядчика в территориальный фонд геологической информации.

До выполнения полевых инженерных изысканий должны быть согласованы с Заказчиком техническое задание, программа работ на проведение изысканий, сметная документация на инженерные изыскания и другие документы, обосновывающие стоимость выполнения инженерных изысканий, а также определены идентификационные признаки зданий и сооружений объектов в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партии должен быть специалист по инженерным изысканиям обученный методами и приемами оказания первой помощи при несчастных случаях в соответствии с требованиями действующего законодательства, НТД РФ и внутренних документов ПАО «ГМК «Норильский никель»/РОКС НН.
Изыскательская партия должны быть оборудована круглосуточными средствами связи.
Объем выполненных изысканий и оформление отчета должны отвечать требованиям действующих нормативных документов к инженерным изысканиям для строительства (в том числе СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 446.1325800.2019, СП 482.1325800.2020, СП 502.1325800.2021, ГОСТ 21.301-2021), квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического контроля за инженерными изысканиями.
Работы по инженерным изысканиям провести в присутствии специалистов технического контроля за инженерными изысканиями. Оповестить Заказчика за 15 рабочих дней до мобилизационных работ по выполнению инженерных изысканий с целью возможности мобилизации независимого технического контроля к месту выполнения работ.
Обеспечить предоставление в адрес Заказчика фотоотчетов в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении ХХ.
Обеспечить предоставление еженедельного отчета с заполненным суточно-месячного графика работ по выполнению инженерных изысканий согласно приложению ХХ.
Объем выполненных изысканий и оформление отчета должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства, квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического контроля за инженерными изысканиями.

Получить разрешение (открытый лист), выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия и провести историко-археологические изыскании в соответствии с законодательством РФ с целью определения объектов культурного наследия на земельных участках предполагаемых под размещение объектов строительства. Предоставить заключение государственной историко-культурной экспертизы.

<Дополнительные требования Заказчика к выполнению ИИ, не дублирующие и не противоречащие данной форме ЗнП, форме ТЗ на ИИ>

	15. 
	Требования к выполнению обследований зданий и сооружений
	Выполнить комплексные/визуальные/инструментальные обследования в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 и Приложения ХХ (задание на обследования)

	16. 
	Требования к проработке предпроектной и проектной документации

	16.1
	Требования к вариантной проработке проектных решений при разработке предпроектной документации
	<До начала разработки проектной документации разработать и согласовать у Заказчика предпроектную документацию с перечнем объектов и сооружений.
Общие требования к предпроектным решениям АВК:
1.	Предпроектом учесть, что проектируемое здание аэровокзального комплекса предназначено для обеспечения предполётного и послеполётного обслуживания пассажиров, размещения служебного персонала и выполнения вспомогательных функций (административных, технических, коммерческих и др.). 
2.	Предпроектом предусмотреть полуторауровневую схему организации перемещения потоков пассажиров и багажа.
3.	Предпроектом определить состав и типы техники и средств механизации для транспортировки багажа. На основании полученных сведений предусмотреть технические решения по системе обработки багажа (с заездом в здание АВК либо без заезда). Принятые решения согласовать с Заказчиком и обеспечить их обоснование при прохождении экспертизы.
4.	Предпроектом предусмотреть установку телескопических трапов и организацию контактных мест стоянок. Количество телескопических трапов определить в ходе разработки и согласовать с Заказчиком. Учесть планировочные отметки предполагаемых мест стоянок и этажа(ей) аэровокзала, с которого предполагается организовать проход вылетающих пассажиров и выход прилетевших пассажиров.
5.	При необходимости предпроектом предусмотреть перемаркировку существующего перрона для расположения телескопических трапов.
6.	При необходимости предпроектом предусмотреть перенос мачт освещения на перроне и аэродромных колонок, а также инженерных сетей (федеральное имущество).
7.	Предпроектом обязательно учесть возможность дальнейшего развития пассажирских авиаперевозок: выполнить резервирование территории для нового строительства, учесть в планировочных схемах возможность расширения здания путем его реконструкции, с учетом решений мастер-плана развития аэропорта. 
8.	Предпроектом в качестве предпочтительного расположения посадки нового здания аэровокзала и иных объектов принять схему мастер-плана.
9.	Предпроектом определить показатели пропускной способности аэровокзального комплекса для дальнейшей стадии проектирования.
10.	Предпроектом предложить возможные варианты реализации строительства аэровокзала и утвердить один для последующей реализации.

Требования к помещениям (зонам) основного функционального назначения: 
11.	Предусмотреть эффективные решения по совмещенному использованию помещений (зон) секторами ВВЛ и МВЛ.
12.	Рассмотреть возможность применения технологии «общая зона предполетного досмотра для всех вылетающих пассажиров».
13.	Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень пассажирских сервисов самостоятельного обслуживания, необходимых для учёта в предпроекте. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.

Требования к помещениям (зонам) дополнительного обслуживания пассажиров: 
14.	Предусмотреть сектор специального обслуживания (VIP-сектор) с обособленной технологией обслуживания пассажиров на прилет и на вылет, отдельный вход и подъезд с парковкой. Рассмотреть целесообразность обособленного оформления оружия и обработки багажа.
15.	Предусмотреть зал(ы) повышенной комфортности. Количество и их вместимость определить в ходе предпроекта.
16.	Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав блока помещений комнаты матери и ребёнка. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
17.	Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав помещений здравпункта. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
18.	Разработать и согласовать с Заказчиком коммерческую концепцию аэровокзального комплекса с учётом:
a.	результатов интервьюирования с представителями Заказчика (коммерческая служба) по выявлению особенностей и востребованности коммерческих услуг в аэровокзале;
b.	применения отраслевых бенчмарков для оценки и распределения коммерческих площадей и сервисов; 
c.	пассажирской логистики, потенциальной востребованности коммерческих сервисов и архитектурно-планировочных решений.
19.	Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: 
a.	помещениям для детей, следующих без сопровождения взрослых. 
b.	игровые зоны для пассажиров с детьми;
c.	помещения для курения табака или потребления никотин-содержащей продукции
Учесть в составе поэтажных планов зонирования (при размещении их в составе АВК).

Требования к служебным помещениям:
20.	В условиях отсутствия технических требований (заданий) на оснащение и оборудование воздушного пункта пропуска аэропорта Норильск средствами осуществления государственного контроля от федеральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять деятельность в воздушном пункте пропуска, планировочные решения сектора МВЛ разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и на основании проектных решений по объектам-аналогам.
21.	Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: 
a.	представительства авиакомпаний;
b.	банковское обслуживания и обменных пунктов валюты;
c.	религиозного назначения.
Учесть в составе поэтажных планов зонирования (при их размещении в составе АВК).
22.	Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость отдельного служебного входа и организации «скрытой» доставки продуктов, товаров, вывоза отходов, прохода персонала. Учесть в составе поэтажных планов (при реализации).
23.	Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика. 
24.	Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания.

Требования к вспомогательным помещениям: 
25.	Разработать и согласовать с Заказчиком план и график осуществления механизированной уборки здания аэровокзала.
26.	Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: 
a.	семейный санузел;
b.	комната для личной гигиены женщин; 
c.	душевые кабины.
27.	Уточнить и согласовать с Заказчиком места размещения питьевых фонтанчиков.
.
Общие требования к предпроектным решениям АДМ

Общие: 
1.	Предпроектом учесть, что проектируемое новое административное здание предназначено для размещения персонала и выполнения вспомогательных функций (административных, технических, коммерческих и др.). 

Требования к помещениям дополнительного обслуживания: 
2.	Уточнить и согласовать с Заказчиком технологические параметры служебной столовой. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
3.	Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав блока помещений предсменного (предрейсового) медицинского осмотра. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
4.	Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость устройства поста охраны, уточнить особенности по планируемому доступу физических лиц и материальных объектов в АДМ.

Требования к служебным помещениям: 
5.	Предусмотреть и учесть в составе поэтажных планов размещение служебных, административных и вспомогательных помещений для федеральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять деятельность в воздушном пункте пропуска, планировочные решения сектора МВЛ, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и на основании проектных решений по объектам-аналогам.
6.	Направить запросы технических требований, предъявляемых к составу помещений и их размещению, и/или предоставить обоснование по отсутствию необходимости таковых в адрес: 
a.	территориальных органов МВД;
b.	территориальных органов ФСБ;
c.	транспортной прокуратуры;
d.	военной комендатуры.
Учесть в составе поэтажных планов.
7.	Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений ПУОТБ и его размещению. Учесть в составе поэтажных планов.
8.	Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений центр обработки данных (ЦОД), совмещенный с центральным диспетчерским пунктом (ЦДП). Учесть в составе поэтажных планов.
9.	Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений брифинга и отдыха летных экипажей воздушных судов. Учесть в составе поэтажных планов.
10.	Выполнить ревизию помещений существующего здания перронных бригад с принадлежностью к службам с целью восполнения требуемой инфраструктуры в АДМ.
11.	Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика. 
12.	Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания.

Требования к предпроектным предложениям для выделенного блока помещений КДП (при устройстве КДП в составе АДМ):
13.	Определить разряд КДП в соответствии с ВСН 10/86 МГА и согласовать с Заказчиком;
14.	Расположить вышку КДП таким образом, чтобы обеспечивался визуальный обзор всех элементов летного поля аэродрома, включая места стоянок и руления, а также зоны маневрирования воздушных судов с учетом рельефа местности, существующих и проектируемых зданий и сооружений, зеленных насаждений;
15.	На этаже с помещением командно-диспетчерского пункта предусмотреть сплошное остекление с радиусом обзора 360о;
16.	Витражное остекление помещения командно-диспетчерского пункта выполнить с углом наклона 15о к вертикали;
17.	Подтвердить с помощью 3D моделирования и выполнения 3D визуализаций с рабочих мест диспетчерского состава из положения сидя (высота взгляда диспетчера 1,2 м), а также графических построений, обеспечение требуемого визуального обзора с рабочих мест диспетчерского состава;
18.	Предусмотреть в блоке помещений КДП расстановку основного технологического оборудования. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
19.	Обеспечить вертикальный угол визуального обзора торцов ВПП с рабочих мест диспетчерского состава КДП не менее 0,8о; 
20.	Рассмотреть возможность размещения основного пункта метеорологических наблюдений (ОПН) на отдельном этаже вышки КДП.

Общие требования к предпроектным решениям ЦБП

Общие требования:
1. Уточнить и согласовать с Заказчиком (или планируемым оператором) параметры цеха бортового питания для проектирования.
2. Уточнить и согласовать с Заказчиком (или планируемым оператором) перечень требуемых помещений цеха бортового питания с учётом требований действующих положений нормативно-правовых актов.

Требования к помещениям (зонам) основного функционального назначения: 
3. Уточнить и согласовать с Заказчиком расчетную мощность ЦБП с учетом региональных / эксплуатационных факторов.
4. Уточнить и согласовать с Заказчиком и тип исходного сырья для ЦБП: работа с первичным сырьем, с полуфабрикатами высокой степени готовности, с готовой замороженной или охлажденной продукцией.
5. При проектировании ЦБП определить количество и тип вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов.
6. Определить и согласовать с Заказчиком проектную отметку разгрузочно-погрузочных площадок ЦБП и ГК с учетом типа транспортных средств, климатических условий и необходимости беспорогового въезда для гидравлических тележек и электропогрузчиков. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
7. Предусмотреть в составе ЦБП устройство контрольно-пропускного пункта.

Требования к служебным помещениям: 
8. Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика, в т.ч. для размещения помещений третьих лиц.
9. Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания.
По результатам рассмотрения предпроектной документации Заказчиком принимается решение о реализации в проектной документации выбранного варианта.
Отдельные расчеты проектных решений, являющиеся основанием при разработке ОТР, но не включенные в состав документации ОТР, оформляют в соответствии с требованиями к документации и хранятся в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику по их требованию.

	16.2
	Состав документации, разрабатываемой Подрядчиком в рамках предпроектной документации
	Альбом предпроектных предложений, включающий в себя:
1.	Описательную часть решений АВК;
2.	Результаты технологических расчетов (площадь, пункты обслуживания) на каждый этап строительства АВК;
3.	Поэтажные планы зонирования АВК с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения пассажиров и обработки багажа на каждый этап строительства.
4.	Описательную часть решений КДП
5.	Поэтажные планы зонирования КДП с расстановкой основного технологического оборудования и расположения рабочих мест диспетчерского состава.
6.	Описательную часть решений АДМ;
7.	Поэтажные планы зонирования АДМ с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения посетителей, персонала и материальных объектов.
8.	Описательную часть решений ЦБП с ГК;
9.	Результаты технологических расчетов (площадь, пункты обслуживания) на каждый этап строительства ЦБП с ГК;
10.	Поэтажные планы зонирования ЦБП с ГК с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения персонала и обработки грузов на каждый этап строительства.
11.	Результаты укрупненных расчетов нагрузок сетей инженерно-технического обеспечения для нового строительства (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение) – общие и отдельно на каждый этап строительства;
15.	 Определение предварительной потребной мощности (производительности) головных сооружений инженерно-технического обеспечения нового АВК (ТП, ДЭС, КНС, котельная, насосные станции, очистные и т.п.) – общей и отдельно на каждый этап строительства.
16.	 Основные технико-экономические показатели по архитектурным решениям, инженерному обеспечению на каждый этап строительства;
17.	 Варианты конструктивных схем нового строительства;
18.	 Результаты расчетов потребностей количества машино-мест на привокзальной площади на каждый этап строительства;
19.	 Планировку привокзальной площади и аванперрона с отображением парковок (краткосрочных и долгосрочных), подъездов к аэропорту, благоустройства и указания траекторий движения автомобильного транспорта, а также расстановки воздушных судов на перроне для организации контактных мест стоянок.
20.	 Результаты проверки достаточности защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) для укрытия наибольшей рабочей смены в особый период.
21.	План демонтажа зданий и сооружений, попадающих в зону застройки.

	16.3
	Состав работ по подготовке предпроектной документации
	Проведение работ предусмотреть в 2 этапа.

На Этапе 1 работ:
1.1. Разработка альбома предпроектных предложений, включающий текстовые и графические материалы по следующим разделам.
1.2. Разработка принципиальных решений фасадов и разрезов здания АВК на основании согласованной концепция фасадов аэровокзального комплекса.
1.3. Согласование с Техническим заказчиком плана зонирования АВК с указанием основных зон обслуживания и путей движения.
1.4. Согласование с Техническим заказчиком плана зонирования АДМ с указанием основных зон обслуживания и путей движения.
1.5. Согласование с Техническим заказчиком плана зонирования ЦБП с ГК с указанием основных зон обслуживания и путей движения.
1.6. Согласование с Техническим заказчиком перечня дополнительно возводимых зданий в аэропорту служащих для размещения персонала аэропорта, персонала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
1.7. Подготовка проекта Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»*.
1.8. Подготовка проекта Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»*.
1.9. Согласование архитектурного образа нового здания АВК, с учетом разработанного зонирования, с Техническим заказчиком.
1.10. Согласование концептуальных решений КДП и ОПН с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»* и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»*.
* Согласования выполняются силами Технического заказчика с сопровождением Исполнителя работ.

1.11. Сопровождение Заказчика по получению ТТ ГКО.
Исполнитель оказывает консультационные услуги в ходе получения Заказчиком технических требований от государственных контрольных органов на оборудование зон контрольных процедур на прилет и вылет в АВК, в ЦБП с ГК, размещению помещений в АВК, АДМ, ЦБП с ГК на территории аэропорта Норильск (Алыкель) в соответствии с этапами реализации.
подготовка пояснительной записки к концепции по функционированию зон контрольных процедур и размещению инфраструктуры для государственно-контрольных органов;
подготовка предварительного проекта сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России.

После согласования Заказчиком результата работ Этапа 1, приступить к выполнению работ Этапа 2.

На Этапе 2 работ:
1. Подготовка материалов для градостроительного Совета города Норильск.

	16.4
	Требования к вариантной проработке проектных решений при разработке проектной документации

	Основные показатели объекта проектирования АВК для учета в проектной документации принять согласно разработанным предпроектным решениям.

Основные показатели объекта проектирования АДМ для учета в проектной документации принять согласно разработанным предпроектным решениям.

Основные показатели объекта проектирования ЦБП для учета в проектной документации принять согласно разработанным предпроектным решениям.

	17. 
	Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учётом специфики объекта капитального строительства
	Решения разработать на основе требований следующих документов:
1. Технические условия на проектирование (Приложение 1).
2. Технические условия на подключение к инженерным сетям (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
3. Утвержденных решений на этапе предпроекта 
4. Технологический регламент.

	18. 
	Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам
	Применяемое технологическое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:
1. Технический регламент ТС от 18.10.2011 № 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденному решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 года № 823;
2.  ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности».
3. Технические условия на проектирование (Приложение 1).

	19. 
	Требования по автоматизации производственных процессов
	Проектирование систем автоматизации технологических процессов и системы инженерно-технического обеспечения выполнять на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021);
4. Методика применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022);
5. ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
6. ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
7. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85.

Разработать документацию на автоматизированную систему управления технологическими процессами и систему инженерно-технического обеспечения на всех стадиях проектирования, перечисленных в п.9, в составе, соответствующем требованиям Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021), в соответствии с прилагаемыми Техническими условиями на проектирование. <Технические условия на АСУТП (в том числе объем разрабатываемой документации) должны быть подготовлены в соответствии с М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021 и включены в состав общих технических условий (Приложение 1).>
Предусмотреть интеграцию вновь проектируемой системы АСУТП в существующие системы управления и диспетчеризации, а также обмен данными с хранилищем исторических данных и корпоративными ИС указанных в технических условиях.
<При формировании ТУ на проектирование (Приложение 1) проектов капитального строительства с ИТ-составляющей в части требований к техническим решениям, связанным с поддержанием работы, созданием и модернизацией ИТ-инфраструктуры Компании учитывать требования Методики 
М ГК НН IT/1/10-2023, а также решения Протокола от 04 октября 2022 г. № ГМК‑1‑пр-81 заочного заседания секции «Цифровая трансформация производства» Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель».
При формировании ТУ на проектирование (Приложение 1) проектов капитального строительства с ИТ-составляющей в части требований к ПЛК учитывать решения Протокола от 28 июня 2022 г. № ГМК‑123/8-пр-о заочного заседания секции «Цифровая трансформация производства» Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель».
При формировании ТУ на проектирование (Приложение 1) проектов капитального строительства учитывать требования 
Протокола АПК ГМК/20-пр-017 от 18.07.2022 по выбору SCADA-систем.
В состав Технических условий на проектирование (Приложение 1) включить:>

Предусмотреть необходимость оснащения основного технологического оборудования, оснащенного электроприводами мощностью от 100 кВт или имеющего наиболее критическую важность, средствами непрерывного контроля параметров вибрации на базе стационарных систем виброакустической диагностики с интеграцией данных о вибрационном состоянии оборудования в единую информационную систему для углубленного анализа и автоматической диагностики фактического состояния оборудования, позволяющей прогнозировать остаточный ресурс работы данного технологического оборудования, согласно общим техническим требованиям (приложение 25).
Для аппаратуры виброконтроля предусмотреть возможность подключения переносных устройств сбора данных (виброанализаторов) типа СД-21/СД-23, производства «Ассоциация ВАСТ».

<Дополнительные требования (не дублирующие и не противоречащие требованиям Технических условий на проектирование, прилагаемых к настоящему заданию)>

	20.  
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Генеральные планы проектируемых объектов разработать на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).

1.1.1. Расположение объекта, конфигурацию привокзальной площади принять в соответствии с Мастерпланом. Количество машиномест предусмотреть не менее расчетного числа мест по нормативным документам, точное количество мест уточнить на стадии ПД 
1.1.2. Между зданием аэровокзала и перроном предусмотреть аванперрон;
1.1.3. Разработать организацию транспортного и пешеходного движения, обозначив места остановок и разделение потоков общественного и личного автомобильного автотранспорта, места стоянки спецмашин, автомобилей маломобильных групп населения, с учетом наличия существующих автодорог. Увязать пешеходные пути с входными группами аэровокзала;
1.1.4. Предусмотреть озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, устройство газонов. Примыкание газонов к проездам и площадкам с капитальным покрытием выполнить с установкой тротуарных бордюров;
1.1.5. Предусмотреть контроль въезда и выезда на привокзальную площадь посредством автоматизированной парковочной системы;
1.1.6. Предусмотреть места стоянок для электромобилей с зарядными станциями. Исходные данные предварительно согласовать с Заказчиком;
1.1.7. Предусмотреть размещение и оборудование пунктов оплаты парковки автотранспорта;
1.1.8. Предусмотреть дорожную разметку, установку дорожных знаков и оборудования (искусственные неровности, барьеры, отбойники и т.д.) для регулировки движения транспорта;
1.1.9. Решениями генерального плана необходимо обеспечить доступ маломобильных групп населения в здание нового АВК;
Схемой генерального плана обеспечить возможность дальнейшего развития АВК и привокзальной площади.

	21. 
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям
	 Архитектурные и объемно-планировочные решения разработать на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Фирменного стиля объектов ПАО «ГМК «Норильский никель» (Приложение 2).
<Разработчику задания определить состав Приложения 2 в соответствии с файлом «Навигация по использованию фирменного стиля.xls» (файл размещен я в папке Приложения 2 «Фирменный стиль компании»).>
Архитектурные решения всех зданий, их экстерьер и интерьер должен быть обусловлен минимально необходимым объемом, функционально-технологическим назначением зданий, типом применяемых строительных конструкций, выбор которых, в свою очередь должен быть предопределен технологией строительных процессов, и в том числе энергетической эффективностью зданий и их пожарной безопасностью.
В рамках предпроектных работ:
1.Уточнить и детализировать решения архитектурного образа нового здания АВК с учетом разработанного зонирования, а также использую концепцию архитектурного облика.
2. Указать ключевые материалы, применяемые для декоративной отделки фасадов. 
3. Согласовать финальные решения, связанные с архитектурным обликом здания, с Заказчиком.
4. Подготовить материалы для градостроительного Совета города Норильск.

	22. 
	 Требования к конструктивным решениям
	Разработать конструктивные решения и произвести расчеты всех зданий и сооружений, реконструируемых и вновь проектируемых, на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. СТО 44577806.14.24-1-69-2013 «Нагрузки ветровые и снеговые Норильского промышленного района».
4. Результатов инженерных изысканий.

При использовании стального каркаса металлоемкость проекта при разработке Документации свести к минимальному объему, но с учетом обеспечения надежности объекта при его эксплуатации.
Для зданий и сооружений класса КС-3 выполнить расчет на прогрессирующее обрушение, в соответствии с СП 385.1325800.2018.
На начальном этапе проектирования разработать карточку архитектурно-строительных решений в соответствии с шаблоном, представленным в Приложении ХХ, и согласовать с Заказчиком.

<При проектировании объектов, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов (далее ММГ), руководствоваться СП 25.13330.2020 и РСН 67-87. В составе документации, необходимо:
· Определить технические решения на основании проведенного технико-экономического сравнения вариантов (принцип использования, необходимость термостабилизации грунтов оснований) (в составе ОТР);
· Подтвердить достаточность принятых решений прогнозом температурного режима грунтов основания и расчетами несущей способности основания;
· Провести численное моделирование и прогноз температурного режима, в том числе при использовании метода термостабилиации, в сертифицированном программном обеспечении;
· Теплотехнические расчеты выполнять в трехмерной постановке на проектный срок службы сооружения с учетом возможных климатических изменений и воздействия окружающих зданий и сооружений (тренд увеличения температуры воздуха обосновать и согласовать с Заказчиком);
На основании проведенных расчетов и оценки возможности развития опасных криогенных, геологических и инженерно-геологических процессов на прилегающей территории, разработать методы инженерной защиты.

	23. 
	Требования к системам электроснабжения
	Решения по системам электроснабжения разработать на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Технических условий на подключение (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
4. Результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	24. 
	Требования к системам водоснабжения
	Проектирование объектов системы водоснабжения выполнить на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Технических условий на подключение (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
4. Результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	25. 
	Требования к системам водоотведения
	Проектирование объектов системы водоотведения выполнить на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Технических условий на подключение (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
4. Результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	26. 
	Требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловым сетям
	Проектирование объектов системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловых сетей выполнить на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Технических условий на подключение (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
4. Результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	27. 
	Требования к сетям и системам связи
	Проектирование сетей и систем связи выполнить на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Методика оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общие требования к техническим помещениям (М ГК НН IT.1.10-2023)
4. Методика оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IT.1.10-2023)
5. ТУ или разрешение на использование радиочастот (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
Подрядчиком при сборе и подготовке исходных данных, производятся следующие работы:
· проведение анализа существующих технических средств, линий и сооружений связи в районе строительства объекта;
· проработка системно-сетевых решений по обеспечению взаимной увязки проектируемых средств, линий и сооружений связи с существующими сетями с учётом резервирования трактов передачи информации, а также формирования обходных путей.

	28. 
	Требования к сетям газопотребления и системам газоснабжения
	Проектирование объектов системы газоснабжения выполнить на основании:
1. Требований действующих норм и правил Российской Федерации.
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
3. Технических условий на подключение (Приложение ХХ или Подрядчику получить при проектировании).
4. Результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	29. 
	Требования к проекту организации строительства
	Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с требованиями МДС 12-46.2008 и требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87). 

В состав ПОС включить комплекс организационных и технических мероприятий, для выполнения строительно-монтажных работ без остановки действующего производства.

Для подготовки разделов проекта «ПОС» и «Сметная документация» в случае необходимости предоставления дополнительной (уточняющей) информации со стороны Заказчика, Подрядчик выполняет запрос в виде опросного листа (Приложение к методике ПАО «ГМК «Норильский никель» М ГК НН IP.1.2-2023), являющегося при его наличии обязательным приложением к разделу «ПОС».
С целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований по безопасности разделы проекта организации строительства должны содержать мероприятия по технике безопасности, подготовке и обучению персонала.

В ПОС установить перечень, объемы и определить решения и способы конкретных видов работ в стесненных, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также четко разграничены по объектам применения – с указанием при необходимости участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия (см. п.10.3).

Для сложных объектов в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленному требуется включить:
укрупненный сетевой график c иерархической разбивкой этапов строительства (при наличии) на объекты капитального строительства с расшифровкой по ключевым видам работ, с указанием полной сметной стоимости каждого объекта, и с распределением объемов работ по месяцам, сроки поставки технологического оборудования, основных ресурсов и материалов. Распределение по периодам ключевых объемов работ следует осуществлять на весь период  реализации проекта.
· мероприятия по освоению проектной мощности предприятия, включая пусконаладочные работы;
· ситуационный план строительства с нанесением границ территории объекта, с расположением производственной базы, внешних путей и дорог, линий связи и электропередачи.
В Календарном плане строительства структура проекта (этап→объект КС→вид работ) должна соответствовать КСГ. 
Структуру проекта необходимо согласовать с Заказчиком (определить срок и момент согласования).
Дополнительно в состав раздела включить мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ.
При разработке раздела ПОС учесть затраты на энергообеспечение строительной площадки.

В случае необходимости выполнения демонтажных работ привести описание с перечнем демонтируемых сооружений в данном разделе (в т.ч. с учетом Постановления Правительства РФ от 26,04.2019 №509 и прочих НПА РФ).

Выполнить формирование укрупненного прогнозного календарно-сетевого графика (далее по тексту КСГ) средствами ПО Oracle Primavera P6 Professional 17 версии не ниже 17.7. <Уточнить актуальную версию>

Своевременно передать Заказчику, отчеты и гистограммы в электронном виде в формате (xls, word, pdf, xer) в соответствии с требованиями договора. 

	30. 
	2.11 Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды и результатам оценки воздействия на окружающую среду
	Разработать раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» с учетом требований Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.
Требования к разработке раздела по обращению с отходами производства и потребления устанавливаются на основании исходной информации по существующим объектам накопления, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, а также наличия договоров на передачу отходов для размещения обезвреживания, утилизации специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на осуществление деятельности в области обращения с отходами.
Проектом предусмотреть утилизацию отходов в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ.
Разработать подраздел «Охрана водных биологических ресурсов» с предоставлением расчета ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и рыбным запасам, в том числе при проведении гидроиспытаний (при наличии), согласовать расчет с Заказчиком и со всеми заинтересованными контрольно-надзорными органами (в т.ч. органами Рыболовства и Службой по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания). В рамках данного подраздела разработать и согласовать программу компенсационных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.
Разработать программу производственного экологического контроля (мониторинг) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов. 
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при строительстве и эксплуатации объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» предусмотреть разделение отходов на три группы и описать способы обращения с ними:
а) отходы, образующиеся при строительстве проектируемых объектов;
б) отходы, образующиеся при эксплуатации и ремонте проектируемых объектов;
в) отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации.
В проектной документации при разработке раздела «Рекультивация нарушенных земель» определить направления рекультивации и описать мероприятия технического и биологического этапов рекультивации с оценкой их стоимости.
Включить в состав раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» информацию, полученную в соответствии с таблицей Б1 Приложения Б СП 502.1325800.2021.
При подготовке проектной документации предусмотреть реализацию требований субъектов РФ на территории расположения проектируемых объектов.
При необходимости разработать техническое задание на подготовку документации по оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Разработать предварительную и окончательную документацию по оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Подраздел ОВОС в части охраны атмосферного воздуха выполнить с учетом всех источников выбросов, поступающих на проектируемые или существующие объекты удаления газов (трубы, свечи), в том числе от действующих объектов за границами проектирования:
Для периода строительства – с учетом действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
Для периода эксплуатации – с учетом действующих источников выбросов загрязнающих веществ в атмосферу, указанием источников, выводимых из эксплуатации и вновь запроектированных.
Проектом предусмотреть перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на водные объекты при осуществлении сброса сточных и (или) дренажных вод в период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. Сброс в водные объекты неочищенных сточных вод недопустим.
Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению воздействия на животный и растительный мир и оценкой воздействия на животный и растительный мир в период строительства и эксплуатации объектов.
Проектом предусмотреть мероприятия в результате предполагаемого уничтожения (вырубки) зеленых насаждений.

Для оценки изменения эмиссии парниковых газов (ПГ) (CО2, CН4, N2O, SF6, перфторуглероды, гидрофторуглероды) по сравнению с существующим положением необходимо включить в проектную документацию по проекту следующую информацию:
- наименования технологических процессов (и относящихся к ним единиц оборудования), являющихся источниками эмиссии ПГ;
- краткое описание технологического процесса как источника ПГ – назначение процесса, применяемые химические реакции, физические характеристики, постоянно действующий источник или эпизодический и т.д.;
- характеристики источника эмиссии ПГ – мощность эмиссии ПГ (г/с), валовый выброс ПГ (т/год), время работы за смену, за месяц, за год;
- состав и количество углеродсодержащего сырья, потребляемого технологическим процессом за смену, месяц, год (если есть – сертификаты, протоколы анализов, подтверждающие состав сырья);
- прогноз снижения (увеличения) эмиссии ПГ от технологического процесса в результате осуществления проекта.
- расчет прямых и косвенных выбросов ПГ (Охват 1 и Охват 2) производится в соответствии с Методиками, утвержденными в Компании Распоряжением от 18.01.2023 № ГМК-40/004-р. Расчет ПГ производится на основании Методики количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов, утвержденной Приказом от 27.05.2022 №371 Минприроды России (Охват 1) и Методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2017 № 330.
Расчет эмиссии ПГ должен быть выполнен в СО2-экв, а также в разрезе по газам СО2, СН4, N2O.

При необходимости выполнить работы по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в следующем объеме:
· На основании принятых основных технических/проектных решений обеспечить разработку технического задания на разработку проекта санитарно-защитной зоны и согласовать его с Заказчиком.
· Обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», и других нормативно-правовых актов РФ.
· Исполнитель обеспечивает выполнение Оценки риска для здоровья человека в составе Проекта СЗЗ.
· Исполнитель обеспечивает:
· Разработку Проекта СЗЗ; 
· Проведение аккредитованной организацией санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ, получение ее положительного результата;
· Получение в Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
· Подготовку пакета документов и направление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (либо ее территориальные органы) заявления об установлении СЗЗ;
· Получение решения об установлении СЗЗ;
· Внесение сведений об установленной СЗЗ в Единый государственный реестр недвижимости (после выдачи разрешения на строительство).

	31. 
	2.12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать на основании:
1.  Требований Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других действующих норм и правил Российской Федерации в области пожарной безопасности. Методики применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО "ГМК "Норильский никель" (ГК НН 108-IT.1.11.1-2022).
2. Технических условий на проектирование (Приложение 1).
<При формировании ТУ на проектирование (Приложение 1) в части требований к выбору оборудования систем противопожарной автоматики учитывать решения Протокола от 14.06.2023 № ГМК 143/25 пр-о заочного заседания секции «Цифровая трансформация производства» Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель»>.Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют (указать конкретные отсутствующие требования) нормативные требования пожарной безопасности (автору задания конкретизировать здания и сооружения), на основе требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" разработать и согласовать в установленном законодательством порядке специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Необходимо описать объекты оснащения системами противопожарной защиты, с указанием пожарно-технических характеристик и планировок помещений объектов. В случае оснащения системой противопожарной автоматики помещений, где хранятся взрывчатые материалы и горюче-смазочные материалы, указать их название. При наличии пожарно-технических характеристик и планировок помещений объектов проектирования указать их в данном разделе или включить в качестве приложения к данному заданию, при отсутствии указать: определить пожарно-технические характеристики на этапе предпроектного обследования.>

Проектной документацией предусмотреть требования по соблюдению проектных решений, а также регламента технического обслуживания указанных систем, при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в соответствии с п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479)

	32. 
	Требования к мероприятиям гражданской обороны, и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» разработать подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предопределению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с Исходными данными Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. 
Подготовить и передать Заказчику форму заявления для запроса Исходных данных для разработки раздела. 
В составе проектной документации разработать отдельный том ИТМ ГО и ЧС в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». При разработке мероприятий ИТМ ГО и ЧС учесть требования Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».

	33. 
	Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями действующих в РФ нормативных правовых актов и нормативных документов, в том числе СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и требований к комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) (содержащихся в п.36 настоящего задания)

	34. 
	[bookmark: _Toc58251694]Требования к КИТСО
	Проектные решения разработать в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-технических документов РФ с учетом:

технических требований на проектирование «_______________» (комплекс инженерно-технических средств охраны) (Приложение № __ к заданию на проектирование)

	35. 
	[bookmark: _Toc58251695]Требования к ИБ
	При разработке технических решений необходимо руководствоваться требованиями стандартов РФ и нормативных актов ПАО «ГМК «Норильский никель», включая:
· М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021 «Методика проектного документирования на фазах ЖЦ создания АСУ».
· С ГК НН 167-001-2020 «Стандарт обеспечения ИБ на стадиях ЖЦ ИС и АСУ ТП ПАО ГМК НН».
· М ГК НН IT.1.10-2023 «Методика оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель».
· С ГК НН 167-002-2020 «Стандарт применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель». П ГМК-НН 165-008-2014 «Положение об организации работ по защите информации в автоматизированных системах ОАО «ГМК «Норильский никель».
· Р ГК НН 167-007-2019 «Регламент идентификации и классификации информационных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»,
· М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022 «Методика применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель».
· М ГК НН IT.1.10-2023 Методика оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общие требования к техническим помещениям ПАО «ГМК «Норильский никель» и предприятий РОКС НН.

В составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» разработать подраздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» с учетом требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности и технической защиты информации.
В пояснительной записке к сметной документации и в сводном сметном расчете на строительство указать отдельными строками затраты, включая лимитированные, на оснащение объектов системами обеспечения информационной безопасности.

	36. 
	Система мониторинга зданий и сооружений
	Отдельным подразделом «Геотехнический мониторинг» в составе раздела «Иная документация» для зданий и сооружений геотехнической категории 2 и 3 разработать программу геотехнического мониторинга зданий и сооружений для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности вновь возводимых (реконструируемых) объектов и сооружений окружающей застройки и сохранности экологической обстановки.


Решения по геотехническому мониторингу (ГТМ) разработать на основании требований следующих документов:
- СТО 49156713.230.171-1-47-2023 «Здания и сооружения, расположенные на территории Норильского промышленного района» (Приложение ХХ);
- Типовые требования к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований (Приложение ХХ).

Конструкции элементов сети ГТМ, а также их размещение на объектах и отдельных сооружениях согласовать с Заказчиком до разработки проектных решений.

Системы мониторинга должны быть разработаны на основании следующих нормативных документов (но не ограничиваясь): 
- СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»
- СП 25.13330.2020. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88».
- СП 305.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»;
- ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 
- МРДС 02-08 «Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных»;
- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений».

Программу ГТМ разработать для отдельных зданий и сооружений и для группы зданий и сооружений, объединённых в единый объект по функциональному и конструктивному признаку. Работы по разработке программ должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:
- СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;
- ГОСТ 24846-2019. «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
- СП 25.13330.2020. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»;
- СП 305.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».

	37. 
	Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и проектирования
	По итогам разработки Предпроектной концепции до начала выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации уведомить Заказчика о необходимости организации научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования.
Для зданий и сооружений класса КС-3 (ГОСТ 27751-2014) и/или геотехнической категории 3 (СП 22.13330.2016) учесть рекомендации организации, выполняющей научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и проектирования.

	38. 
	Требования к сметной документации и ее составу
(Требования к оценке капитальных затрат)
	<Выбрать вариант 1 или 2 ниже на основании Методики М ГК НН IP.1.2-2023 от 20.04.2023,  Методики М ГК НН IP.1.2-2023 от 09.06.2023 и/или в соответствии с распорядительными документами Компании в области УЕР, а также по решению Куратора проекта >
 <Предусматривать в календарном плане к договору на ПИР– разработку «Сметной документации» отдельным этапом работ.>
Для существующих объектов реконструкции/технического перевооружения/капитального ремонта в Приложении «Требования по составлению сметной документации» предусмотреть требования выделять в СД: отдельными ОС/ОСР, и в ССРСС.

<Приложение №2 [ХХ][footnoteRef:1] «Требования по составлению сметной документации» к настоящему Заданию на проектирование формируется под конкретный инвестиционный проект капитального строительства и с учетом требований актуальной НМД Компании: [1:  на основании Приложения Е  (пример приложения к Заданию на проектирование)» к Методике «Методика по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» М ГК НН IP.1.2-2023 (Приложение 2 к Распоряжению ПАО от 20.04.2023).
или
на основании Приложения Ж (пример оформления приложения к Заданию на проектирование)» к Методике «Методика по разработке сметной документации и учету сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок в ПАО «ГМК «Норильский никель» М ГК НН IP.1.2-2023 (Приложение 1 к Распоряжению ПАО от 09.06.2023).] 

- Методика по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» «М ГК НН IP.1.2-2023» Распоряжение от 20.04.2023г. № ГМК-05/009-р; 
- Методика формирования сметной документации и учета сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок в ПАО «ГМК «Норильский никель» «М ГК НН IP.1.2-2023» Распоряжение от 09.06.2023 № ГМК-05/016-р), 
а также действующих НПА Минстроя РФ в зависимости от системы ценообразования и условий, предусмотренных для формирования сметной стоимости на конкретном/проектируемом Объекте (с применением <ФирСНБ/ ФСНБ/ ТСНБ/ УЕР>).>
<Заказчику при подготовке «Требований по составлению сметной документации» верифицировать с НМД Компании, НПА Минстроя РФ на актуальность и предусматривать актуальные требования в Приложении №2.>
<Возможность применения объектов-аналогов при разработке сметной документации (для ОТР или ПД) устанавливается в Приложении №2 [ХХ] к настоящему ЗП> 
<Вариант 1. При формировании сметной документации с применением [ФирСНБ / ФСНБ / ТСНБ] :>
Сметная документация (СД) разрабатывается <базисно-индексным методом> / <ресурсно-индексным методом> с применением:
- фирменной сметно-нормативной базы (ФирСНБ-2004) ПАО «ГМК «Норильский никель» <в актуальной редакции>, 
- федеральной сметно-нормативной базы ([ФСНБ-2001 в редакции ФСНБ-2020 с изм.1-9] / ФСНБ-2022 [в актуальной редакции])
- территориальная (ТСНБ-2001) - <например: Мурманская обл. (г. Мончегорск); в редакции (2014 г. с И1)>
Подрядчик обязан сформировать сметную документацию в соответствии с «Требованиями по составлению сметной документации», предусмотренными в Приложении № 2 к настоящему Заданию на проектирование, в том числе с учетом пункта 31 настоящего ЗП.
В составе СД (и/или в ПОС) Подрядчик разрабатывает Ведомости объемов работ. 
Ведомости объемов работ разработать согласно положений Методики № 421/пр и требований Методики «М ГК НН IP.1.2-2023» (Приложению 2 к Распоряжению от 20.04.2023, Приложение Д.)
<Вариант 2. В случае оценки капитальных затрат с применением укрупненных единичных расценок (УЕР):>
Сметная документация (СД) разрабатывается с применением укрупненных единичных расценок (УЕР) в ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с «Требованиями по составлению сметной документации», предусмотренными в Приложении №2.[ХХ] к настоящему Заданию на проектирование <(адаптированных к конкретному проекту, в заданных границах ответственности и в зависимости от Подрядчика (РОКС НН или внешний подрядчик).>
Формирование сметной документации с применением УЕР осуществляется на основании сформированной ведомости объемов работ (ВОР) в разрезе Сборника УЕР (Перечень УЕР) Компании.
СД и Ведомости объемов работ разрабатывать согласно положений Методики «М ГК НН IP.1.2-2023» Приложение 1 к Распоряжению от 09.06.2023 № ГМК-05/016-р, в т.ч. с учетом Приложений Г ÷ Л (в том числе с учетом пункта 31 настоящего ЗП).
<Приложение №2 «Требования по составлению сметной документации» к настоящему Заданию на проектирование формируется с учетом требований актуальной НМД Компании, предусмотренной для формирования сметной стоимости с применением УЕР на конкретном/проектируемом Объекте в заданных границах ответственности и в зависимости от Подрядчика (РОКС НН или внешний подрядчик).>
<По проектам ООО «НН Девелопмент»:>
<В случае, если несколько стадий проектирования выполняются одним проектировщиком (в рамках данного задания или с учетом ранее выполненных работ), то устанавливаются предельные величины погрешности объемов работ между стадиями проектирования:>
Предельные величины погрешности объемов работ между стадиями проектирования: 
а) ОТР - ПД = 8%
б) ПД - РД = 7%
Детализация условий и ответственность предусматриваются в договоре подряда на ПИР
<При выборе любого из вариантов формирования сметной стоимости (варианты 1, 2) указывать требования:>
Для формирования стоимости ПИР использовать «Методику определения стоимости работ по инженерным изысканиям и подготовки проектной документации для капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» «М ГК НН IP.1.2-2023» Распоряжение от 20.04.2023 № ГМК-05/009-р
Для обозначения сметной документации использовать Методику по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» МУ ГК НН 106-006-2019 к Распоряжению от 30.10.2019 № ГМК-05/1-р).
Заказчик предоставляет Подрядчику возможные логистические схемы доставки МТР (материалов и оборудования) для выполнения разработки транспортных схем и расчетов транспортных затрат; укрупненные нормативы (%) на ТЗР и/или на услуги ПЕСХ, прочие исходные данные согласно НМД/ОРД Компании/РОКС НН, либо рекомендации по расчету ТЗР (со ссылками на НМД Компании) - при наличии. 
В Сметной документации условия производства работ и усложняющие факторы учитываются в соответствии с Приложением ХХ «Требования по составлению сметной документации» при соответствующем обосновании проектной (ПОС) (и/или иной технической) документации, устанавливающей перечень, объемы и определяющей решения и способы конкретных видов работ в стесненных, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также четко разграничены по объектам, работам и объемам применения (с указанием, при необходимости, участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия).

	39. 
	Требования по промышленной безопасности, условиям, охране и гигиене труда
	Инженерно-технические решения, принимаемые в Документации в части обеспечения промышленной безопасности зданий в том числе при выполнении строительно-монтажных работ сооружений, технологического оборудования и наружных установок должны соответствовать требованиями раздела № 11 Общих условий договоров, размещенных на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#accordion-obshchie-usloviya-dogovorov.
На объекты, попадающие под действие Приложения №2 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработать Декларацию промышленной безопасности в составе раздела 12 «Иная документация».
Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации
Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с требованиями, установленными Постановлением от 15 сентября 2020 г. № 1437 «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».
Технические решения по охране труда должны предусматривать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, НТД РФ и внутренних документов ПАО «ГМК «Норильский никель»/РОКС НН при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства, которые должны содержать:
· сведения о минимальной расчетной численности, профессионально-квалифицированном составе работников с распределением по группам производственных процессов, описанием характеристики работ, числе рабочих мест и их оснащенности – для объектов производственного назначения (привести в соответствии с формой Заказчика);
· перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и не производственных объектов капитального строительства;
· перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;
· предусмотреть мероприятия по исключению блокировочных кнопок (Блокировка на триггерной кнопке электроинструмента) на всем электроинструменте;
· требования к оборудованию должны содержать комплектацию документацией, предусмотренной законодательством РФ (паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения государственной экологической экспертизы и пр;)
· оснащение технологического оборудования (сосуды, работающие под давлением) предохранительными устройствами, в исполнении пригодным для эксплуатации по классу климатическим условиям;
· освещение территории как общее, так и местное;
· установку ограждений или кожухов, открытых движущихся и вращающихся частей оборудования, механизмов, а также систему блокировки, исключающую пуск в работу оборудования при отсутствующем или открытом ограждении;
· установку в удобных, доступных и безопасных местах (при необходимости устройство площадок обслуживания) запорных, отсекающих, разгружающих и предохранительных устройств;
· оборудование закрытых помещений объектов хранения и подачи топлива должны быть оборудованы постоянно действующей системой приточно-вытяжной вентиляции, кратность воздухообмена рассчитывается в соответствии с установленными нормами;
· автоматизированная система контроля воздушной среды производственных помещений (закрытые помещения объектов подготовки и транспортировки газа) должна иметь сигнально звуковое устройство и блокировку с вентиляционной установкой и остановкой оборудования;
· предусмотреть мероприятия (приспособления, защитные экраны) по снижению уровня шумового воздействия;
· установку знаков безопасности (предупреждающих, запрещающих, информационных);
· для рабочего персонала необходимо предусматривать бытовые помещения (гардеробные, помещения для сушки одежды, санитарные узлы, душевые, умывальники и др.), которые должны удовлетворять требованиям санитарных норм;
· принципиальные решения по организации труда и управления производством;
· прогрессивные формы организации труда;
· режим труда и отдыха;
· охрана и условия труда работников;
· 
· источники комплектования предприятия кадрами и повышение квалификации рабочих кадров;
· мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ (запросить у Заказчика в составе исходных данных).
На объекте должны быть предусмотрены средства малой механизации для подъёма и перемещения тяжёлых элементов оборудования при производстве ремонтных работ, а также приспособления для доступа к верхним частям зданий, в частности для замены ламп освещения и других элементов, находящихся на высоте.
С целью снижения рисков, связанных с повреждением спецтехникой трубопроводных и кабельных эстакад в обязательном порядке предусмотреть дополнительные меры по улучшению информированности водителей (знаки ограничения, светоотражающая окраска, освещение, дополнительная светодиодная подсветка эстакад и т.д.), а также установку предохранительных ограждений.
В проектной документации предусмотреть установку анкерных линий и анкерных точек на зданиях и сооружениях, в соответствии со СТО КИСМ 121-210-2021 «Стандарт организации. Работа на высоте в ПАО «ГМК «Норильский никель».

В проектной документации предусмотреть контроль исполнения требований в области ОТ, ПБ, пож.без и ООС на местах производства работ, с помощью камер видеонаблюдения (видеосъемки), обеспечивающих фиксацию нарушений. Требования к видеокамерам принять в соответствии с М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022. Места расположения видеокамер согласовать с Заказчиком после разработки строительного генерального плана в составе ПОС.
<В случае необходимости применения видеонаблюдения с аналитикой в части автоматического распознавания соблюдения требований ОТ, ПБ, пож.без и ООС не включать требования по видеонаблюдению в задание и выполнять в рамках отдельного ИТ-проекта.

	40. 
	Мероприятия по противодействию терроризму
	В составе Раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» разработать подраздел «Мероприятия по противодействию терроризму» в соответствии с требованиями законодательства РФ.

	41. 
	Оценочные обязательства на вывод активов из эксплуатации (оценка стоимости работ по ликвидации и рекультивации объектов основных средств)
	В рамках отдельного этапа календарного плана договора учесть разработку вне состава ПД документации на вывод актива (объекта капитального строительства) из эксплуатации - ТЭРл/ТЭОл в соответствии с требованиями к составу в Приложении ХХ. 
<Необходимость разработки и тип документации (ТЭРл или ТЭОл) на вывод актива из эксплуатации определить в соответствии с Приложением 3 на основании требований П ГК НН AR.1.1-2023 «Положение о формировании оценочных обязательств по восстановлению окружающей среды в ПАО «ГМК «Норильский никель», Р ГМК-НН 147-001-2017 Регламент инициирования, рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов и программ ПАО «ГМК «Норильский никель». В качестве приложения к ЗП оставить только состав выбранного типа документации.>

	42. 
	Требования к заказной документации, оборудованию и материалам
	Заказную документацию предоставить:
· на оборудование серийного изготовления – опросные листы;
· на нестандартизированное оборудование, здания и сооружения заводского изготовления (блочно-модульная поставка) - исходные требования;
· на здания индивидуального изготовления (постройки) – техническое задание.

Исходные требования разработать в соответствии с шаблоном, представленным в Приложении ХХ.

При разработке проектной документации сформировать заказные спецификации.

<При необходимости формирования предварительных спецификаций на стадии ПД:>
В составе проектной документации в сроки, предусмотренные отдельным этапом календарного плана, предоставить предварительные спецификации на основной прокат трубы для технологических трубопроводов, труб и металлопроката для оснований и фундаментов, запорно-регулирующая арматура основных диаметров. Точность предварительной спецификации должна быть не менее 80%. Спецификации должны быть предназначены для закупки и в пределах указанной точности должны быть гарантированы неизменность сортамента и количества МТР. 

<В случае наличия в проекте оборудования длительного цикла изготовления:>
В составе отдельного тома на стадии «Проектная документация» в сроки, предусмотренные отдельным этапом календарного плана договора предоставить, технические требования, технические задания и опросные листы на основное технологическое оборудование длительного срока изготовления и оборудования общезаводского хозяйства, включая серийное.
Требования к оформлению заказной документации:
· заказные спецификации на стадии «Проектная документация» выполнить отдельным томом;
· оформить отдельным томом на стадии «Проектная документация» сборник опросных листов/исходных требований и заданий заводам-изготовителям.
Разработать сводную, суммарную таблицу всех применяемых материалов (в том числе металлопроката) по всем маркам и позициям в формате Excel.  
В заказных и сводных спецификациях указать альтернативные марки стали для возможной замены принятых в проектных решениях.
Не допускается предъявлений требований к изделиям и оборудованию, ограничивающих конкуренцию при выборе поставщика.
В спецификации для всего оборудования, изделий и материалов привести номенклатурные позиции глобальных идентификаторов (ГИД) программного комплекса АСУ НСИ (в соответствии с передаваемым Заказчиком каталогом) <(в случае, если требование не будет включено, то придется выполнять собственными силами проектного офиса (ответственного подразделения).>

В составе опросных листов необходимо указывать подробные требования к оборудованию (с учетом Технических условий на проектирование), а также предусмотреть следующие требования к оборудованию и поставщику <неприменимые требования в каждом конкретном случае могут быть обосновано исключены/заменены:>
· необходимость разработки конструкторской документации в 3D модели, передачи её Заказчику для согласования и включения в проектную и рабочую документацию;
· требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по поставляемому оборудованию его сотрудниками или сотрудниками подрядной организации;
· требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости проведения пусконаладочных работ по поставляемому оборудованию его сотрудниками или сотрудниками подрядной организации;
· требование о предоставлении поставщиком информации о сохранении гарантийного срока на поставляемое оборудование, в случае отказа от привлечения сотрудников поставщика к проведению ШНР и (или) ПНР;
· требование о предоставлении поставщиком информации стоимости продления гарантийных обязательств;
· требование о предоставлении поставщиком информации об условиях хранения оборудования и материалов;
· требование о предоставлении поставщиком информации об особых квалификационных требованиях (требования по наличию дополнительных) аттестаций к сотрудникам строительно-монтажной и (или) пусконаладочной организации;
· требование о предоставлении поставщиком информации о наличии собственных лицензированных (сертифицированных) центров обучения, для получения навыков пуска и безопасной работы с поставляемым оборудованием, и (или) рекомендованных центров для прохождения обучения по программе поставщика;
· требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости и возможности выезда сотрудника поставщика на объект строительства для обучения эксплуатационного персонала навыкам пуска и безопасной эксплуатации поставленного оборудования;
· требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости и состав работ и стоимости по техническому (сервисному) обслуживанию поставляемого оборудования в процессе его эксплуатации, подлежащих выполнению сотрудниками поставщика»;
· требования по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, сроки ТО и ТР;
· требование о предоставлении (разработке) поставщиком инструкции по эксплуатации средств автоматизации;
· о предоставлении поставщиком инструкций по эксплуатации оборудования;
· требование о согласовании с Заказчиком технологической схемы и внутренней компоновки насосных и компрессорных блоков.
· поставляемое оборудование оно должно быть вновь изготовленным и ремонтопригодным (не бывшим в употреблении и не снятым с хранения), и должно соответствовать условиям эксплуатации;
· Конструктивное исполнение и внутренняя обвязка емкостного оборудования должна быть согласована с Заказчиком;
· для ЗРА требование об обязательном проведении стендовых гидравлических (пневматических) испытаний на прочность и плотность перед установкой на трубопровод;
· требование о необходимости первичной приемки оборудования, которая должна осуществляться непосредственно на заводе-изготовителе (за счет средств поставщика оборудования) и в присутствии специалистов Заказчика. Для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территории РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, изготовитель (поставщик) данного оборудования должен гарантировать предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию;
· требование о проведении комиссионного входного контроля Заказчиком по комплексной сборке оборудования на территории завода изготовителя с выводом на режим для последующей отправки в адрес Застройщика (Технического заказчика);
· требования к средствам КИПиА: должен быть подготовлен отдельный перечень средств КИПиА, являющихся средствами измерения и относящихся к сфере государственного регулирования в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. №102 «Об обеспечении единства измерений», каждое такое средство измерения должно быть внесено в государственный реестр и иметь свидетельство об утверждении типа;
· конструкции оборудования, которые должны предусматривать возможность осмотра в процессе эксплуатации, свободного и безопасного доступа к узлам и деталям с целью проведения технического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования (диагностирования).

	43. 
	Требования к рассмотрению, согласованию и прохождению экспертиз
	Подрядчику пройти внутреннюю экспертизу Документации Заказчика, в том числе по поручению Заказчика устранять замечания третьих лиц, привлеченных Заказчиком для выполнения экспертизы Документации.
Для повышения экономической эффективности строительства объекта за счет снижения капитальных затрат с сохранением требуемых функциональных свойств объектов, а также подтверждения оптимальности принятых технических решений Подрядчику принять участие в сессиях функционально-стоимостного анализа, организуемых Заказчиком.
<Для проектов, по которым Заказчик организовывает проведение HAZOP, PHSER>
Принять участие в сессиях по исследованию HAZOP, PHSER и на ОТР, ПД, РД. 
проектную документацию согласовать с владельцами пересекаемых сторонних коммуникаций по выданным техническим условиям на пересечения.
Подрядчику сформировать комплект исходно-разрешительной документации и на основании доверенности от имени Застройщика (Технического заказчика) обеспечить передачу проектной документации на государственную экспертизу, сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Необходимость прохождения экологической экспертизы уточнить на этапе предпроектной концепции. 
При необходимости:
Подрядчику произвести сбор исходно-разрешительной документации и на основании доверенности от имени Застройщика (Технического заказчика) обеспечить передачу проектной документации на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения в соответствии со следующими нормативными документами:
· с ФЗ №174-ФЗ (ст.14 «Порядок проведения государственной экологической экспертизы», а также ст. 5, 6,15,16, 17 и 18); 
· с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 г. №1796 «Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы»;
· с Приказом Минприроды России от 31.07.2020 N 923 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня".
Подрядчику перед передачей документации на ГЭЭ обеспечить проведение ОВОС и общественных обсуждений в соответствии с Приказом от 01 декабря 2022 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».
заключения в органах Ростехнадзора.

	44. 
	Требования к составу и оформлению Документации, представлению отчетных материалов и приемке работ
	Результатом предпроектных работ является:
Этап 1.
1. Альбом предпроектных предложений, включающий текстовые и графические материалы по следующим разделам:
- генеральный план;
- технологические решения;
- архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- инженерное обеспечение;
- пожарная безопасность;
- ГО ЧС
- исходно-разрешительная документация
- укрупненный расчет стоимости строительства аэровокзального комплекса (общий и по этапам развития)
2. Проект Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
3. Проект Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с ФГУП «Авиаметтелеком Росгидромета».
4. Проект запроса на выдачу технических требований подготовка предварительного проекта сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России.
Этап 2.
1. Материалы для градостроительного Совета города Норильск:
- пояснительная записка с изложением выносимого на рассмотрение Совета вопроса и обоснованием внесенных предложений;
- ситуационный план размещения предполагаемого объема с указанием проездов и организацией парковочных мест;
- технико-экономические показатели объекта;
- схемы основных этажей
- архитектурные развертки фасадов;
- общий вид объекта.
2. По результатам согласования разработанных материалов предоставляются Заказчику, Техническому заказчику, Плательщику в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, pla, ifc, max, rvt и т.п.) полностью соответствующих бумажному варианту.
Состав и содержание проектной документации принять в соответствии с требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87), других действующих нормативно – правовых актов и требованиями настоящего задания.

Разработать Документацию в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иными действующими техническими документами.

Не допускается внесение изменений в РД с заменой листов, только с обозначением замененной информации.

Требования кодированию Документации принять в соответствии с Правилами присвоения шифра и наименования комплекта документации (Приложение ХХ).
Количество экземпляров отчетов ИИ, ПД – 4экз., конкурсной и землеустроительной документации – 4экз, электронные носители – 2экз. Каждый экземпляр отчетов передается на основании отдельного запроса Заказчика. 
При предоставлении Документации в адрес Заказчика должны выполняться следующие условия:
1. Сопровождение документации по накладной (накладная должна содержать следующую информацию: наименование Документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров).
2. Проектная документация должна быть сформирована по томам, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям ГОСТ 2.501-2013.
3. Содержание CD/DVD/флэш-диска обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой Документации.
4. Изменения, должны сопровождаться накладной (извещением), в которой указываются сведения (шифр, номера страниц, количество листов, порядковый номер изменения) об аннулированных листах, либо о заменённых листах.
5. Сметная документация оформляется в соответствии с требованиями Приложения ХХ (к разделу 40).
Форматы:
· чертежи – каждый файл в двух форматах - PDF и DWG (AutoCad);
· формат отчетной изыскательской документации – AutoCad в системе координат 95г, МСК-24 в балтийской системе высот 1977г., PDF
С учетом кадастрового района определить местную систему координат и зону для своего объекта.   МСК-24 является местной системой координат для Красноярского района.  
· систему координат согласовать с конечным заказчиком, для НТЭК использовать МСК-165, зона 2
· текстовая информация, заказные спецификации и ведомости материалов – каждый файл – WORD/EXCEL и PDF.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

	45. 
	Исходные данные
	<Приводится перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком (отдельно от передачи ЗП).>
1. Фирменный стиль ПАО «ГМК «Норильский никель».
2. Требования к формату предоставления информации о численности и организации труда персонала.
3. Правила присвоения шифра и наименования комплекта документации по проекту.
4. Мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ.
5. Требования к внесению изменений в рабочую документацию.
6. Шаблон карточки согласования архитектурно-строительных решений.
7. Шаблон исходных требований на нестандартное оборудование.
8. Учредительные документы организации-застройщика: выписка ЕГРЮЛ, ИНН, Устав, протокол избрания или продления полномочий генерального директора.
9. Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
10. Проект планировки территории.
11. Градостроительный план.
12. Материалы инженерных изысканий (с указание шифров документации).
13. Технологический регламент
14. Утвержденные технические требования на систему связи.
15. Утвержденные технические требования на проектирование комплекса ИТСО
16. Типовой генеральный план.
17. Предпроектные разработки.
18. Научно-исследовательские работы.
19. Технические условия на подключение.
20. Результаты обследования действующего оборудования и технологических коммуникаций.
21. Программа производственного экологического контроля (мониторинг) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов.
<(в случае проектирования ОКС на территории действующего ОНВОС)>
22. Инструкции по приемке природовосстановительных работ. Методические документы в области проведения рекультивационных работ.
23. Существующие исследования, историко - археологические экспертизы и результаты изысканий.
24. Существующие соглашения с коренными малочисленными народами Севера.
25. Существующие мероприятия по нерастеплению грунта.
26. Информацию об исследованиях (переносе границ) ООПТ.
27. Исходные данные по источникам водоснабжения (лицензии, договоры водопользования, результаты химического анализа).
28. Требования к водоподготовке: на производственные и ХПВ цели.
29. Информация о способе обращения с хозяйственно-бытовыми сточными водами (договоры, место очистки и точки сброса).
30. Исходные данные по существующим и проектируемым объектам размещения и обезвреживания отходов (заключения ГЭЭ, резервные мощности по объектам).
31. Информация о подрядных организациях, осуществляющих деятельность по приему, вывозу, размещению, переработке отходов производства и потребления, договоры с подрядными организациями на период Эксплуатация.
32. Мастер-план развития Международного аэропорта «Норильск» имени Н. Н. Урванцева 
Исходные данные предоставляются Заказчиком после заключения договора на выполнение проектных работ.

	46. 
	3. Приложения
	<Приводится перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком (совместно с передачей ЗП).>
1. Технические условия на проектирование.
2. Требования к формированию сметной документации. <(в т.ч. прикладывается актуальный архив с необходимыми приложениями к разделу 40 при разработке СД по УЕР на основании методики М ГК НН IP.1.2-2023 от 09.06.2023).>
3. СТО 49156713.230.171-1-47-2023 Порядок организации и проведения геотехнического мониторинга.
4. Типовые требования к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований.
5. Требования к содержанию документации по ТЭОл, ТЭРл.
6. Требования к BIM.
7. Общие требования к содержанию и качеству фотоотчетов, выполняемых в рамках полевых работ в объеме инженерных изысканий.
8. Форма суточно-месячного графика по выполнению инженерных изысканий.
9. Техническое задание на выполнение комплексных обслеований.
10. Методика создания трехмерных ресурсных моделей месторождений твердых полезных ископаемых 
ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. Пояснительная записка по результатам имитационного моделирования в части проверки выполнимости производственного плана и расчета оптимального количества самоходного дизельного оборудования 
12. Ситуационный план района строительства с указанием существующих объектов и объекта проектирования, источников электроснабжения, существующих и проектируемых коридоров коммуникаций.
13.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по проекту

	Дополнительно включаемые пункты на усмотрение Заказчика

	1
	Срок выполнения работ
	<Указываются конкретные сроки выполнения работ в соответствии с тендерной документацией на закупку проектно-изыскательских услуг.>
Дата начала ПИР: ММ.ГГГГ.
Дата окончания ПИР: ММ.ГГГГ. или в соответствии с договорным календарным графиком ПИР.

	2
	Требования к субподрядным организациям
	Все привлекаемые субподрядные организации должны быть согласованы с Заказчиком в соответствии с требованиями договора на ПИР и иметь свидетельство СРО о допуске к соответствующим видам работ.  
Подрядчик по ПИР доводит до Субподрядчика все обязательные требования Договора ПИР, обеспечивает контроль над соблюдением Субподрядчиками требований нормативных документов и условий данного Договора.
<Могут быть прописаны минимальные требования к привлекаемым субподрядным организациям.>

	3
	Требования по перспективному расширению объекта, района, месторождения
	<Указываются требования, учитывающие в процессе разработки Документации перспективное развитие объекта, района, месторождения, лицензионного участка.>

	4
	Требования по ассимиляции (синергии) производства
	<Указываются специфические требования Заказчика по перепрофилированию, расширению, перевооружении и т.д. производства в перспективном развитии объекта, района, месторождения, лицензионного участка.>

	5
	Условия ввода объекта в эксплуатацию
	<Указываются условия реализации проекта и ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию.>
Ввод объекта в эксплуатацию должен производится поэтапно в соответствии с требованиями п. 4. ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
<Указываются условия, осуществление которых необходимо для ввода объема в эксплуатацию, в том числе:>
· сроки (график) выхода на «данную мощность;
· требования к проведению отдельных видов пуско-наладочных работ до ввода объекта в эксплуатацию 
· обеспеченность объекта производственным персоналом;
· условия предоставления материальных ресурсов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (водоснабжение, водоотведение, обеспечение энергоресурсами и т.д.);
· условия завершенности строительства инженерно-технических средств охраны объекта.
· прочие условия.

	6
	Требования к выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	<Указывается потребность в проведении работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец (ОКР), а также работы поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемые с целью определения технической возможности создания новой техники в определенные сроки (НИР):>
Пример:
В случае использования новых типов фундаментов, конструкций, никогда не использовавшихся на территории Норильского промышленного региона (НПР) провести опытно-промышленные испытания новых технологий на территории НПР с привлечением экспертной организации.

	7
	Требования к документации для проведения конкурсов (конкурсная документация).
	<Указываются требования к разработке конкурсной (тендерной) документации для выбора поставщика услуг строительно-монтажных работ.>

	8
	Состав демонстрационных материалов.
	<Указываются требования к презентационным и демонстрационным материалам в том числе для защиты этапа проекта на научно-техническом совете и в структурных органах власти.>
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