Техническое задание 
Поставка сервера видеонаблюдения SecurOS на 50 лицензий на платформе Astra Linux, совместимого с действующим видеосервером SecurOS SecurOS-IVS-FP-NVR-Enterprise-AV.ARAVNRKLTK-200/1590-432000DR6-W на 200 лицензий на платформе Astra Linux

1. Основание дооснащения.
Дооснащение существующей системы видеонаблюдения аэропорта в связи 
с возведением блочно-модульных зданий Прилёта, Вылета и Длительного ожидания 
(далее – БМЗ), значительное увеличение камер видеонаблюдения за счёт БМЗ, для соблюдения требований по Транспортной безопасности, импортозамещение ранее состоявшего оборудования иностранного производства на отечественные аналоги.

2. Обоснование необходимости обеспечения совместимости поставляемого ПО с действующей инфраструктурой заказчика (ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ)
Поставляемое ПО должно быть совместимо с используемыми у заказчика техническими средствами и обеспечивать их взаимодействие:
[bookmark: _GoBack]SecurOS — эксплуатируется действующий сервер ССОИ с настроенными видеопотоками, архивами и правилами видеоаналитики. Замена ПО потребует переустановки сервера, миграции архивов, перенастройки камер, переобучения персонала и пересертификации по ПП РФ №2107. Подтверждённые затраты превышают выгоду от конкуренции. Серверное оборудование SecurOS-IVS-FP-NVR-Enterprise является штатной аппаратной платформой для ПО SecurOS, замена на иное оборудование не гарантирует сертификацию по ПП РФ №969, ПП РФ №2107.
Astra Linux — SecurOS сертифицирован и поддерживается производителем под управлением Astra Linux. Видеосервер SecurOS на базе Astra Linux эксплуатируется заказчиком и не подлежит замене. Иная ОС не гарантирует корректную работу SecurOS и выполнение требований к отказоустойчивости.
Guardant — аппаратный ключ защиты Guardant является штатным средством лицензирования ПО SecurOS, применяемым в действующей инфраструктуре заказчика. Использование иных ключей защиты не поддерживается производителем SecurOS и приведёт к неработоспособности системы лицензирования.

3. Требования к платформе (OS и Architecture).
Предустановленная операционная система Astra Linux Special Edition не ниже 1.7.5.16.
- Комплект предустановленного программного обеспечения, в составе:
- SecurOS Enterprise - Ядро видеосервера версия не ниже 11.0 – 1 экз.;
- SecurOS Enterprise - Подключение видеоканала – 50 экз.;
- Действующий сертификат соответствия требованиям ПП РФ от 23.12.2025 №2107 (либо сертификат, выданный по ПП РФ от 26.09.2016 №969, действующий на дату подачи заявок).

4. Функциональные требования к видеосерверу 
Поставщик должен предоставить лицензии и ПО, обеспечивающее следующие функции в едином окне SecurOS:
- Специализированный 50 канальный сервер видеоаналитического контроля / Аппаратная платформа SecurOS-IVS-FP-NVR-Enterprise. 
- суммарный входящий видеопоток до 1500 Мбит/с / MJPEG, H.264, H.265 
удаленная работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet / накопители под ОС SSD 480GB х 2 (Raid 1);
- хранение видеоархива не менее 30 суток, поток ~ 5Мбит/с на канал, постоянная запись;
- отказоустойчивый дисковый массив суммарным объемом 100Тб HDD RAID6 в базовой комплектации;
- аппаратный RAID контроллер SAS/SATA, горячая замена дисков, вентиляторов и резервирование блоков питания, система самодиагностики; 
- установка в 19 стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота не более 4U) / 220В, 50Гц;
- размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм; 
- Максимальная потребляемая мощность 600Вт; 
- USB-Ключ аппаратной защиты «Guardant» – 1 шт.  
- Предустановленная операционная система Astra Linux Special Edition не ниже 1.7.5.16.
- в комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор («мышь»).
- Комплект предустановленного программного обеспечения, в составе:
- SecurOS Enterprise - Ядро видеосервера версия не ниже 11.0 – 1 экз.;
- SecurOS Enterprise - Подключение видеоканала – 50 экз.;
- Действующий сертификат соответствия требованиям ПП РФ от 23.12.2025 № 2107 (либо сертификат, выданный по ПП РФ от 26.09.2016 № 969, действующий на дату подачи заявок).

5. Требования к интеграции.
Поставщик обязан обеспечить интеграцию поставляемого ПО SecurOS на 50 лицензий SecurOS (платформа Astra Linux) с эксплуатируемым в Аэропорту видеосервером SecurOS SecurOS-IVS-FP-NVR-Enterprise-AV.ARAVNRKLTK-200/1590-432000DR6-W на 200 лицензий (платформа Astra Linux), для объединения в единую систему видеонаблюдения. В случае необходимости Заказчик предоставляет в адрес Поставщика аппаратные ключи от действующей системы видеонаблюдения в формате key.iss, и иную информацию, относящуюся к действующей системе видеонаблюдения, за исключением информации ограниченного доступа.

6. Требования к отказоустойчивости и производительности.
· Серверная часть: Работа под управлением Astra Linux не ниже 1.7.5.16.
· Время хранения архива: не менее 30 суток.

7. Условия доставки.
Место поставки Товара: склад, расположенный по адресу: 663308, г. Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1 – Аэровокзал (здание грузовых операций).
Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора в место поставки. 

8. Соответствие НПА.
Технические средства обеспечения транспортной безопасности должны иметь действующий сертификат соответствия требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2025 №2107 «Об утверждении требований 
к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».
Сертификаты соответствия, выданные в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 №969 до 01.09.2026, действуют в отношении каждой единицы технического средства обеспечения транспортной безопасности в течение всего срока его службы, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3 ПП РФ № 2107).Участник в составе заявки представляет реестровый номер ПО и информацию о наличии или отсутствии отметки о соответствии требованиям к доверенному ПО в реестровой записи.
